**平衡车组装清单表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 名称 | 数量 | 备注 |
|  | Balanbot v1.2主控制板 | 1块 | 测试好 |
|  | 蓝牙2.0适配器 | 1个 | 全新 |
|  | 橡胶轮子 | 2个 | 随机颜色，直径65mm |
|  | 魔术扎带 | 2条 | 随机颜色，固定电池 |
|  | 亚克力板4mm | 1片 | 底层 |
|  | 亚克力板3mm | 2片 | 上层 |
|  | 12V直流减速电机（带霍尔编码器） | 2个 | 注意编码跳线 |
|  |  |  |  |
|  | T插电源线 | 1个 | 航模动力电池专用 |

**底盘零件清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 名称 | 数量 | 备注 |
|  | 12V直流减速电机（带霍尔编码器） | 2个 | 注意编码跳线 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **自封袋所有零件** | | | |
|  | 角铝 | 2个 | 铝制电机固定架 |
|  | 联轴器 | 2个 | 内径6MM |
|  | 螺丝M3\*12mm | 8个 | 角铝固定 |
|  | 螺丝M3\*8mm | 8枚 | 固定亚克力和主板 |
|  | 螺丝M3\*5mm | 10枚 | 固定电机和角铝和联轴器 |
|  | 螺丝M4\*6mm | 2枚 | 固定联轴器和轮子 |
|  | 螺母M3 | 4个 | 主板固定 |
|  | 螺母M3(尼龙防滑) | 12个 | 角铝和亚克力固定 |
|  | 铜柱10mm | 4条 | 固定主控板 |
|  | 铜柱35mm | 8条 | 亚克力板连接使用 |
|  | 以上净重120.97g |  | 含自封袋 |

**默认不含电池**